과  업  지  시  서

□ 과업명 : 서해안 연안환경모니터링(2020년) 시료 분석

□ 과업범위

가) 공간적 범위 : 충청남도 연안지역 30개 정기조사 및 특별조사 정점 및 기타 긴급조사 시료 분석

나) 내용적 범위 : 정기조사 및 특별조사에 따른 해양환경측정 시료를 분석하여, 결과보고서를 제출

다) 시간적 범위 : 계약일로부터 2020년 12월 20일까지

□ 과업내용

가) 과업 내용 : 충청남도 연안환경측정망 조사에 따른 해역별 연안환경측정 시료 분석

나) 시료 분석 내역

- 시료분석

* 정기조사 : 30개 각 정점별 조사항목(해수, 해저퇴적물, 해양생물 등)에 따른 현장조사 자료 정밀 시료 분석(해수 및 해양생물 시료는 년4회 분기별 분석, 해저퇴적물 시료는 년1회 분석)

* 특별조사

① 천수만 4개 담수호(12개 정점) 수질/퇴적물 조사 시료 분석(일반항목, 하계 1회 조사 실시)

② 부남호 전면해역(5개 정점) 주상퇴적물 조사 시료 분석(일반항목, 하계 1회 조사 실시)

③ 가로림만 4개 담수호(8개 정점) 수질/퇴적물 조사 시료의 분석(하계 1회 조사 실시)

* 긴급조사 : 충남 도내 긴급 해양환경 조사에 따른 긴급 시료분석이 필요할 시 수행

* 긴급조사 분석 항목 및 시료량 등은 과업설계비를 감안하여 발주처와 협의하여 수행

- 분기별로 제공되는 시료를 항목별로 분석하여 보고서 작성

- 시료 분석은 해양환경공정시험기준 개정안(해양수산부, 2018)에 따라 수행

다) 조사 대상 정점 및 조사항목

조사대상 정점(정기조사) 별 분석 항목

구분	시군	지점	북위	동경	조사항목
					해수	해저 퇴적물	해양 생물
연근해	아산	N-1	36°54' 10"	126°50' 10"	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속
	당진	N-2	37°01' 50"	126°42' 27"	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속
		N-26	37°06' 45"	126°28' 06"	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속
		N-27	37°04' 31"	126°36' 00"	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속
	서산	N-3	37°01' 50"	126°19' 41"	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속	미량 금속
		N-4	36°52' 00"	126°19' 20"	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속
		N-5	36°53' 20"	126°21' 07"	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속
		N-6	36°54' 42"	126°22' 14"	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속
	태안	N-7	36°56' 26"	126°15' 39"	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속
		N-8	36°49' 25"	126°07' 55"	일반항목, 유분, 미량금속	일반항목, 미량금속	미량 금속
		N-9	36°41' 40"	126°07' 20"	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속	미량 금속
		N-10	36°39' 50"	126°09' 50"	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속
		N-11	36°39' 30"	126°14' 00"	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속
		N-12	36°35' 45"	126°15' 45"	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속
		N-13	36°33' 50"	126°17' 05"	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속
		N-14	36°30' 40"	126°18' 17"	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속
		N-15	36°23' 30"	126°22' 55"	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속
	홍성	N-16	36°35' 15"	126°26' 30"	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속	미량 금속
		N-17	36°33' 15"	126°26' 50"	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속
		N-18	36°32' 40"	126°25' 45"	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속
	보령	N-19	36°22' 00"	126°29' 10"	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속
		N-20	36°19' 29“	126°28' 36“	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속
		N-21	36°16' 48“	126°30' 02“	일반항목, 미량금속, 유분	일반항목, 미량금속
	서천	N-22	36°03' 28“	126°32' 32“	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속	미량 금속
		N-23	36°01' 45"	126°37' 50"	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속
		N-24	36°07' 50"	126°29' 19"	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속
		N-25	35°58' 48"	126°34' 38"	일반항목, 미량금속	일반항목, 미량금속
항만	서산	H-1	37°01' 08"	126°25' 25"	일반항목, 미량금속, 유분	일반항목, 미량금속
	태안	H-2	36°54' 45"	126°13' 55"	일반항목, 미량금속, 유분	일반항목, 미량금속
	서천	H-3	36°00' 10"	126°40' 50"	일반항목, 미량금속, 유분	일반항목, 미량금속

주)

1. 해수 일반항목은 표층·저층 조사이며, 해수 미량금속, 유분은 표층조사임

조사대상 정점(특별조사) 별 분석 항목

□ 특별조사 분석 조사 내역

구분	시군	지점	조사항목
			수질	퇴적물
부남호 전면해역 주상퇴적물 조사	부남호 전면해역	부남호 전면 5개 지점 (하계, 1회 조사)		일반항목, 중금속
천수만 하구호 조사	천수만 내 하구호 4개소	하구호 당 3개 지점, 총 12개 정점 (하계, 1회 조사)	일반항목	일반항목, 중금속
가로림만 하구호 조사	가로림만 내 하구호 4개소	하구호 당 2개 지점, 총 8개 정점 (하계, 1회 조사)	일반항목, 미량금속	일반항목, 중금속

주)

1. 수질는 표⦁저층 조사를 원칙(단, 미량금속은 표층조사)으로 하며, 해저퇴적물은 표층조사

2. 오염퇴적물의 연직 분포 측정을 위한 주상퇴적물은 일반항목에 대하여 10㎝ 간격으로 분석

분석 세부 항목

□ 정기조사 분석 항목 내역

구분		분석항목	2020년도 조사정점
해수	일반항목 (10)	COD, TN, DIN(NO2-N, NH4-N, NO3-N), TP, DIP(PO4-P), SIO2-SI, SPM, Chlorophyll-a	30개 정점
	유분		5개 정점
	미량금속 (8)	Cu, Pb, Zn, Cd, Cr6+, 총수은, As, CN	30개 정점
해저 퇴적물	일반항목 (5)	입도, 강열감량, AVS, COD, 원소분석	30개 정점
	중금속 (13)	Cu, Pb, Zn, Cd, Cr, 총수은, As, Ni, Co, Al, Li, Fe, Mn	30개 정점
해양 생물	중금속 (7)	Cu, Pb, Zn, Cd, Cr, 총수은, As	5개 정점

주)

1. 해수는 표⦁저층 조사를 원칙으로 하며, 단, 유분, 미량금속은 표층조사

2. 미량금속 조사정점과 퇴적물 조사정점 동일

3. 해양생물은 굴 체내의 미량금속 농도를 추정하여 해양 환경 오염 상태를 진단

4. 해수 및 해양생물 시료는 년 4회 채취, 해저퇴적물 시료는 년 1회(2월) 채취

□ 특별조사 하구호 조사 분석항목 내역

구분		조사항목	비고
수질	일반항목 (11)	COD, TOC, TN, DIN(NO2-N, NH4-N, NO3-N), TP, DIP(PO4-P), SIO2-SI, SPM, Chlorophyll-a	천수만/가로림만 하구호 20개 정점
	미량금속 (8)	Cu, Pb, Zn, Cd, Cr6+, 총수은, As, CN	가로림만 하구호 8개 정점
퇴적물	일반항목 (7)	함수율, 입도, COD, AVS, 강열감량, 원소분석, 총인	천수만/가로림만 하구호 20개 정점
	중금속 (11)	Cu, Pb, Zn, Cd, Cr, 총수은, As, Ni, Al, Fe, Mn

□ 특별조사 부남호 전면해역 주상퇴적물 분석항목 내역

구분		조사항목	비고
퇴적물	일반항목 (8)	함수율, 입도, COD, 유기탄소, 강열감량, 총인, 총질소, 안정동위원소(탄소, 질소)	천수만 부남호 전면해역 5개 정점
	중금속 (11)	Cu, Pb, Zn, Cd, Cr, 총수은, As, Ni, Al, Fe, Mn

주)

1. 주상퇴적물 시료는 오염퇴적물의 연직 분포 측정을 위한 주상퇴적물은 일반항목에 대하여 10㎝ 간격으로 분석

2. 중금속류는 표층에 한해서만 분석

3. 안정동위원소 분석은 유기오염물질의 기원을 분석하기 위해 활용

라) 조사 대상 정점 및 조사항목

- 긴급조사 분석 항목 및 시료량 등은 과업설계비를 감안하여 발주처와 협의하여 수행

- 해양시료의 분석은 ｢해양환경공정시험기준, 해양수산부(2013)｣을 따름

마) 시료분석 상세 결과 제시 및 각 해역별 연안환경 특성 및 오염 정도 분석 보고서 작성

- 시료분석 전반에 대한 내용 기술 및 분석자료 결과에 대한 오염도 비교 평가 제시 및 과거 자료와 시계열 비교 및 공간비교 제시

- 각종 수질평가지수, 오염정화지수 등 환경오염 지표·지수를 활용한 오염도 제시

- 보고서(중간보고서 및 최종보고서) 작성 및 제출

조사 정점 위치도

<정기조사 정점, 30개>

<특별조사 정점, 25개>

□ 행정사항 및 결과물 제출

가) 행정사항

- 청구서 : 착수금, 중도금, 잔액금은 계약서에 의하되 필요한 서류를 구비하여 서면으로 신청하여야 함

- 준공계 : 계약완료일 최종보고서와 함께 준공계 2부를 작성하여 서면으로 제출하여야함

나) 결과물 제출

- 중간보고서 제출 : 과업착수 4개월 차에 중간보고서 제출

- 최종보고서 제출 : 최종보고서에는 현장조사 시료분석 결과, 수질지수 등에 대한 사항을 종합적으로 정리하여 계약 완료일까지 2부(파일 포함)를 제출하여야 함

□ 과업준수사항

가) 연구과제 수행기간 종료일까지 반드시 결과물을 제출하여야 함

나) 최종보고서의 성과물은 우리 연구원의 심사를 받아야하며, 중도금, 잔액금은 심사를 필한 후 지급한다.

다) 시료분석 업무는 우리 연구원의 승인 없이 제3자에게 양도하거나 하청할 수 없음

라) 제시되는 현장 측정 조사결과 등 모든 사항에 대하여는 타에 누설하여서는 안 되며, 조사결과를 우리 연구원의 승인 없이 대외적으로 발표할 수 없음