2024년도 안전 ∙ 보건관리 계획

목 차
제1장		추진개요	1
	□	수립 목적	1
	□	기본 방향	1
	□	수립 대상 분야	2
제2장		기본현황	2
	□	예방 목표·실적	2
	□	안전·보건 예산 현황	4
	□	안전·보건 전담 조직 및 역할	6
	□	안전·보건 인력 현황	7
	□	관리 대상 시업·시설	8
제3장		2023년도 실적 및 평가	8
	□	추진 활동·실적	9
	□	관계 기관의 점검 결과 및 조치계획	10
제4장		2024년도 안전 · 보건관리 계획	10
	□	추진 계획	10
	□	재난대응절차	21
	□	안전·보건 사고 발생 대응체계	22
부록-1		화제대응매뉴얼	25
부록-2		방화셔터 알아보기	26

	2024년도 안전 ∙ 보건관리 계획	’24. 1. 23.(화)
	경영관리단장 이존관(168) 담당자 경영지원팀 염현일(194)	경영지원팀

제1장 추진개요

□ 안전보건관리 가이드라인 제 6조에 따라 안전보건에 관한 계획을 수립하고 안전한 근무환경을 조성하는데 만전을 기하고자 합니다.

□ 목 적

○ 안전·보건 중심 경영 체계 구축을 통한 안전한 근무환경 조성

○ 임직원의 철저한 안전 생활화로 산업재해 없는 일터 조성

○ 청사 시설 내 근무 직원 및 방문객 등을 안전·보건 사고로부터 보호

○ 청사 시설의 사고 예방·대비·대응·복구 등 세부 대책을 수립 및 운영

□ 기본 방향

○ 감염병 예방 및 확산 대응

- 바이러스에 의한 감염(코로나-19) 등과 같은 감염병의 예방 및 확산 방지 등의 적극적인 대응 수단으로써 주위 환경, 오·폐수, 상수, 공기 소독 등의 감염 전파 차단 조치 등의 관리체계 수립 운영

○ 안전·보건 관리 확산 및 정착

- 안전·보건 관련 사항 전 직원의 온라인 및 체험형 안전교육, 훈련으로 전 직원의 위기 대응 능력 배양

- 청사 시설과 설비의 안전 점검 및 관리 업무의 전문성 확보

- 청사 및 사무공간의 사전 안전·보건 점검으로 유해인자 노출, 작업환경 점검 및 사고 요인 차단 등의 안전사고에 선제 대응

□ 기본 대상 분야

○ 사무공간 안전·보건 분야

- 기계적, 전기적, 생물학적, 작업 특성 요인 등의 유해·위험 요인을 제거하여 안전한 사무공간 마련

○ 청사 시설물 안전·보건 분야

- 청사 시설물 안전·보건 관리를 통한 직원 및 방문자의 생명·안전 도모

제2장 기본현황

□ 예방 목표·실적

○ 예방 목표 및 실적

- 청사 향후 2026년까지의 예방 목표는 0%로 설정

구분		2023		2024		2025	2026
		목표	실적	목표	실적	목표	목표
산업재해	사고 사망자 수	0	0	0	0	0	0
안전 · 보건사고	사망자 수	0	0	0	0	0	0
	부상자 수	0	0	0	0	0	0

□ 산업재해 및 안전·보건 사고 현황

구분		2019	2020	2021	2022	2023
산업재해	사망자 수	0	0	0	0	0
	부상자 수	0	0	0	0	0
안전·보건 사고	사망자 수	0	0	0	0	0
	사망자 수	0	0	0	0	0
소 계		0	0	0	0	0

□ 안전·보건 예산 현황

(단위 : 천원/24.01.01 기준)

구분	2024년
	예산	집행
계	288,930
□ 위험설비 정비 및 개·보수	84,938
① 시설물의 안전 확보를 위한 각종대책 사업비	(청사운영 /수선유지비)
② 노후 설비 및 장비의 교체·보강, 작업장 환경개선비
③ 청사 등 업무시설 유지관리비(시설관리용역 등 외주비 포함)
□ 안전·보건 사업비 및 안전·보건 관리비	3,000
① 안전·보건 사업비	(청사운영 /사무관리비)
② 안전·보건 관리비
③ 안전진단·점검, 안전검사, 각종 측정 등에 드는 비용 (건물안전진단 25년실시)
□ 안전 경영 및 안전시스템 등 지원 예산	29,840
① 안전·보건 관련 정보시스템 구축·운영 및 유지 보수 비용	(청사운영 /사무관리비)
② 안전·보건 경영시스템 인증·운영 및 관련 평가 비용
③ 안전·보건 관리 운영 체계 관련 문서 등 개발 비용
□ 안전 관련 물품 및 장비 구매비 등	34,200
① 안전·보건 관련 물품 및 보호구 등	(청사운영 /사무관리비)
② 안전·보건 관련 장비 등
□ 안전·보건 관련 교육·훈련·홍보 (전체 교육 비중 온라인 교육)	10,000
① 안전·보건 교육 및 훈련비	(경영지원 /인적자원 /교육훈련비)
② 안전·보건 관련 행사 추진 비용 등 홍보성 비용
□ 안전·보건 R&D	-
① 안전·보건 관련 신기술·신제품 개발
② 안전·보건 관련 연구개발(R&D)
□ 재해·재난 예방을 위한 SOC 구축 및 관리	□번 예산과중복
① 관리 대상 시설물의 안전성 강화 사업
② 자연 재난 및 사회 재난 대응을 위한 각종 예방·정비 사업 관리
□ 안전·보건 전담인력 인건비(청사 보안, 시설, 미화)	125,352
① 본사 및 사업소 등 안전·보건 업무 전담 부서 인력의 인건비	(청사운영 /근로자등보수)
② 기타 안전 업무만을 전담으로 수행하는 인력의 인건비
□ 기타	1,600
① 안전·보건 관련 각종 위원회, 회의 등 운영	(청사운영 /공공운영비
② 화재보험, 안전·보건 관련 회비 등 기타 경비

□ 안전·보건 예산 세부 집행내용

○ 위험 시설 정비 및 개·보수

- 청사 시설 유지 보수 및 추가 시설 확충 등

- 안전상의 승강기 및 소방시설, 무인경비 유지관리비

○ 안전·보건 사업비 및 안전·보건 관리비

- 청사 방역 및 수질검사, 정화조, 저수조 등의 위생과 관련된 위탁 용역 및 외부 전문가 포함된 점검반 등

○ 안전 관련 물품 및 장비 및 구매비

- 방역물품, 청사 관리 용품, 보건 용품 (심장 제세동기 구비 필요)

○ 전 직원 안전·보건 교육 실시

○ 안전보건 관련 인건비

- 청사 시설안전원 1인, 환경미화원 3인

○ 기타 청사 화재보험, 시설 안전 보험 가입

□ 안전·보건 예산 집중 분야

○ 근로자의 생명 보호와 안전한 환경조성

○ 연구원 청사 완강기 교체 3층,4층 (노후심각, 교체대상)

○ 스피드게이트 설치로 보안강화,안전문제,신원확인 및 보안출입 통제해결

○ 건물 노후로 인한 빗물차단 외벽 발수제 진행

○ 병·해충 방역 강화 및 냉·난방기 교체

□ 안전‧보건 전담 조직 및 역활

○ 안전·보건 관리 조직도 및 책임자

				원 장
				기획경영실장
				경영관리단장
				경영지원팀장
기계분야 담당 백승헌			전기분야 담당 염현일				환경분야 담당 박지영			보안분야 담당 정우철

○ 안전·보건 전담조직 업무분장

- 원장은 안전·보건 관리 총괄

- 기획경영실장은 안전·보건 관리 감독(연구실)

- 경영관리단장은 안전·보건 관리 감독(청사)

- 경영지원팀장은 안전·보건 실무 관리 책임자로 전반에 대한 안전·보건 관리 점검·확인

- 청사 관리 담당은 안전·보건 담당자로 시설물 및 작업 전·후의 안전·보건 관리 확인 및 유지

- 분야별 담당은 현장에서의 이상 발견 시 작업 중지 후 보고·조치

□ 안전‧보건 인력 현황

○ 인원현황

		(단위 : 명 /‘24.01.01자)
구 분	2023	비 고
연구직 및 일반직	85
위촉 및 계약직	28
기관 총 인원	113

○ 안전·보건 인력

(단위 : 명 /‘24.01.01자)
구 분		2023	2024
		현원	현원
계		1	1
인력	안전·보건 업무 전담 인력	-	-
	기타 안전·보건 업무 전담 인력	1	1

○ 안전·보건 인력의 전문성

(단위 : 명 /‘24.01.01자)
구 분		계	안전·보건 전문가				일반
			안전 관련 자격증 소지자	안전 관련 전문가	보건 관련 전문가	기타 전문가
현원	2024	1	1	0	0	0	0
	2025	0	0	0	0	0	0
	증감	0	0	0	0	0	0

※ 소방안전 자격 소지자 1인

□  관리 대상 사업·시설

○ 안전·보건 관리 대상 사업장

- 총 1개소 (‘24년 기준)

< 안전관리 대상 시설 현황 >

관리 주체	시설유형	주요 시설물	위험요인	사고 유무
충남연구원	건축 시설	-	-	-

제3장 2023년도 실적 및 평가

□ 추진 활동‧실적

○ 청사 및 업무시설 안전유지 및 관리

- 자체 점검 및 하자 보수 등으로 안전 위험 요인을 사전 제거

- 시설 보수, 유지 등을 통해 시설물의 안전화 도모

- 안전·보건 전담 조직을 구성하여 매 분기 안전 점검으로 청사 및 사무공간의 안전 기능 유지

○ 청사 및 업무시설 출입 통제

- 코로나-19 감염병 예방 관련 직원 및 방문객들의 발열 측정 존을 통과하는 시스템의 운영으로 청사 및 업무시설에 감염자 출입을 사전 예방

○ 연간 4회 안전사고 예방 자체 점검 수행( 전기, 소방, 기계 등)

- 자체점검 : 자체 점검 및 오케이 종합 관리, 고려 소방 점검

- 점 검 반 : 시설관리자 및 오케이 종합 관리, 고려 소방 관계자 점검         ※ 결과 : 이상 없음

○ 승강기·소방시설 점검 용역 등 안전 관리 계약 진행

- 승강기 유지·점검 계약 : 2024.01.01 (1년간 / 매월 점검) 신일 엘리베이터

- 소방시설 유지·점검 계약 : 2024.01,01 (1년간 / 2월, 8월 점검) 고려 소방산업

○ 기계 및 전기 설비 등 기타 시설 유지 보수 실시

- 북카페 조성(1층 공용공간 활성화)

- 문서고 조성(행정서류 보관장소)

- 옥상 체력단련실 조성(기존 물탱크실 활용)

- 제어실조성(CCTV, 냉난방기제어, 에스원, 음향시스템 이동 및 정비)

- 사무실재배치(공투·라이즈센터·출판홍보팀 등 이동, 통신·랜선 벽몰딩도입, 이동 편의성 향상)

- 방수공사(옥상화단정리 등)

- 청사 조경 정리(관목정리, 소나무전지, 등의자교체)

- 무인경비 시스템 정비(에스원 세콤매니저 최초도입-정책사업지원단, 과학기술본부 포함)

- 전화설비 정비(내선망 3자리로 통합, 표준전화기도입, 당겨받기, 그룹리스트 최초작성)

- 노후의자 교체

- 청사 전층 형광등 > LED램프 교체

- 1층 노후 냉.난방기교체

- 최대전력관리장치(피크제어기) 도입

- 연구원소독 실내 연6회 , 실외 연4회(하절기)

- 살균방수비데 38대 4개월에 1회

- 손세정기9대, 방향제10대, 소변세정기16대 월1회

□ 관계 기관의 점검 결과 및 조치계획

○ 관계기관

- 지적사항 조치 현황

지적/권고사항		조치 및 개선계획
<해당 사항 없음>		-

제4장 2024년도 안전·보건관리 계획

□ 추진계획

연구원의 안전을 위한 중장기 비전으로 ‶임직원 모두가 안심하고 생활할 수 있는 연구원”으로 설정하고, 이러한 비전을 달성하기 위한 안전 관리 목표로서 ‘예방적 건물 안전망 구축’으로 설정

비 전		임직원 모두가 안심하고 근무할 수 있는 연구원
목 표		중장기 예방적 연구원 안전망 구축
추진전략		예방적 안전관리 강화
안전종합대책		① 사고 발생 대응 체계 구축 ② 재난·사고 유형별 안전예방 ③ 감염병 전파 및 확산 예방 관리 ④ 자율소방대 운영 ⑤ 안전 경영 계획

○ 추진 배경

- 청사 및 업무시설에 대한 자체 안전·보건 관련 점검 강화를 통한 안전과 기능을 유지

- 청사 및 업무시설에서의 시민 재해, 산업재해가 발생되지 않도록 안전한 근무환경을 유지하여 직원의 생명과 안전을 보호

○ 추진계획

- 원내 정기적인 안전 점검으로 책임 및 역할 명확화

- 내실 있는 교육으로 안전·보건 관련 사항 전 직원 이해도 증진

- 청사 내 및 사무공간의 유해인자 노출 등의 오염도를 수시 확인

- 안전 및 보건 관리 위탁운영으로 체계적인 안전·보건 업무 수행

- 무인경비 및 CCTV를 통한 사각지대의 안전 점검

- 계절별 사고 발생 예상 지역 시설물 사전점검 실시

※ 연간 2회 안전사고 예방 자체 점검 수행(붙임 1 참조)

□ 그 밖에 안전·보건 교육 및 홍보

○ 안전·보건 교육

- 안전·보건 관리 책임자 및 담당자 직무교육 이수

- 전 직원 산업안전·보건교육 실시 및 이수(분기별 3시간)

- 화재, 지진 대피, 민방위 등 정기적인 훈련을 홍보·시행

- 시설물 보수공사 전 작업자 안전 관리 교육 실시

- 소방 안전관리자, 전기 안전관리자에 대한 의무교육 실시

- 운영 기간 : ’24.1. ~ 12.

- 주요 내용 : 안전 관련 예방 행동 요령 안내 및 시민

인식개선 캠페인

- 추진 방법 : 원내 게시판, 홈페이지 게재 등

<붙임 1>

안전·보건 사고에 대비한 충남연구원 점검 내역

○ 일    시 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31

○ 장    소 : 충남연구원 건물

○ 점 검 반 : 김정희, 염현일, 백승헌, ok종합관리, 고려소방

○ 점검내용 : 건물. 전기. 소방. 조경

○ 주요점검내용 : 14개 사항

점검사항	진단결과	비고
외벽 균열 및 누수 점검	이상없음
외벽 유리 파손 및 누수 점검	유리파손 있음	24년에교체예정
청사 내 벽면 균열 및 천장재 점검	이상없음
청사 내 문 및 문틀 점검	이상없음
청사 공용공간 공기 오염도 측정 점검	이상없음
연구실 내 공기 오염도 측정 점검	이상없음
기계설비 고장 및 위험요소 점검	이상없음
전기 설비 고장 및 위험요소 점검	이상없음
소방 설비 고장 및 작동 여부 점검	이상있음	24년도완강기교체
통신 설비 고장 및 위험요소 점검	이상없음
청사 조경 시설물 위험요소 점검	이상없음
조경 및 연구원 서쪽데크 점검	이상없음
직원 건강진단(복지제도, 건강보험공단)	이상없음
정기 건강상담 및 건강증진	종합검진 실시

□ 재난·사고 유형별 안전 예방 추진과제 계획

○ 외부 전문 기관 정기 안전 점검(공통사항)

- 점검 횟수 : 12회

- 점검반 구성 : 연구원 안전보건 전담반 & 외부 전문가 2~4명

- 점검 분야 : 소방, 전기시설, 승강기, 방역 소독, 무인경비 시스템

- 점검 내용 : 분야별 법적 안전 점검 사항

□ 대상별 안전 점검

○ 소 방

- 점검 횟수 : 연 12회

- 세부 점검 내용 : 작동 기능점검 연(2회), 안전 관리 점검(10회)

※ 점검(연구원) ⇒ 조치 명령(소방서) ⇒ 결과 조치(연구원) ⇒ 확인(소방서)

- 점검기관 : 충남연구원, 공주소방서, ㈜고려소방산업

- 점검반 구성(내외부 2~4명)

- 점검 내용 : 소화 설비, 경보 설비, 피난 설비, 소화 용수 설비, 소화 용수, 소화 활동 설비, 그 외(방화 셔터, 방화문) 등 소방시설 전체

○ 전 기

- 점검 횟수 : 년 정기검사 2회 / 자가발전 전기 정기점검 년 12회

- 점검기관 : 충남연구원, 한국전기안전공사, 오케이 종합관리

※ 일일 점검, 전기 수변 전실 소음 등 이상 징후와 각 층 EPS 실분전반 시설물 점검

○ 승강기

- 점검 횟수 : 연 12회

- 정기 점검 : 월 1회(12회)

- 점검 방법 : 승강기시설 안전 관리법에 따른 적격업체의 점검과 보수

※ 한국승강기안전공단 검사 ⇒ 조치 명령(해당 사항 있으면) ⇒ 결과 조치

⇒ 검사 실시 결과 통보서 ⇒ 승강기에 게시

- 점검 기관 : 한국승강기안전공단, 신일엘리베이터

- 점검반 구성(외부 : 2~3명)

- 점검 내용 : 문 닫힘. 안전장치 작동상태 적정 여부 등 국가 승강기 정보 센터 기준 점검 항목 점검

※ 국가 승강기 정보 센터 – 자체 점검 관리 공시

○ 보건(수질검사, 저수조 청소, 방역/소독)

- 점검 횟수 : 1~5, 수질검사 1회, 저수조 2회, 방역 5회 이상

※ 자체 점검 결과 공주시 제출(수질 결과 성적서, 저수조 청소 필증, 소독 증명서)

- 점검기관 : 공주시, 계룡환경, 한빛환경

- 점검반 구성(외부 : 2~4명)

- 점검 내용 : 식수 세균 및 잔류염소 등 검사,  배수조 청소(소독․배수․세정․배수), 감염병의 예방을 위한 소독

□ 해빙기 취약 시설 점검

- 점검 내용 : 해빙기 시설물의 사전점검·진단을 통해 구조적인 결함에 의한 안전사고를 예방

- 점검 시기 : 해빙기(2023년 2월∼3월)

- 점검 방법 : 시설물 육안점검 및 자체 안전 점검 실시 등

○ 여름철 및 겨울철 자연 재난에 대비한 시설 점검

- 점검 내용 : 하절기, 동절기의 자연 재난을 대비한 시설물 점검을 통한 위험 요소 사전조치로 피해 예방 및 최소화

- 점검 기간 : 하절기(6.15 ∼ 9.15), 동절기(11.15 ~ 2.15) 3개월_

- 점검 방법 : 붕괴·침수 가능 위험 시설, 간판 및 가설물 등 풍수해 위험 시설 및 전기 누전 및 정전 발생 시 비상 발전기 가동, 누전의 취약성을 파악 등의 자체 점검 실시

○ 그 외 안전·보건 관리 등

- 청사 출입 관리 등의 철저한 방역 수칙 등으로

- 직원 및 방문객들의 안전에 대해 적극 대응

□ 청사 방역·소독 계획

구분		횟수	시기	수행	비고
청사 방역 소독	전체 공간	6회	홀수 월	방역업체 ㈜세스코	○ 연간 12회 실내 -월 1회
	공용 공간	연 4회	하절기	방역업체 ㈜세스코	○ 연간 실외 월 1회 -6,7,8,9월 소독(쥐.바퀴,개미)
	회의실	수시	사용 후 즉시	방역업체 ㈜세스코	필요시
저수조 청소/소독	저수조	연 2회	6월, 12월	소독업체 ㈜크린월드	옥상고수조 및 지하저수조
- 방역소독 : 연간 5회 이상 의무 사항 - 저수조 청소와 소독 : 연간 2회 의무 사항

□ 사무공간 개인별 방역

구 분	횟 수	시 기	수 행	비 고
개인공간	일 1회	매일	개인별	책상,의자,키보드,마우스,전화기 등
환기	일 2회	오전, 오후	각자
기타	- 승강기, 계단 난간, 출입문, 수전 등은 매일 청소 실시 - 손 세정제 비치 : E/V 내부 및 각 연구실 공용공간, 근태기, 카페 리그 등
공통	- 컵(개인 컵 사용), 접시, 스푼 종이컵등 사용 금지 - 일 2회(오전, 오후) 이상 주기적, 자발적으로 사무실 내부 환기 실시 - 준수 등으로 개인위생 관리 철저 - 청사 내 이동시 계단 이용 권장 - 휴대폰 등 자주 사용하는 개인 용품 세정제로 소독 철저

□ 청사 출입통제

구 분	주 출입구	부출입구	지하 / 주차장	보조 출입구
이용자	방문인/직원	직원	방문인/직원	직원
운영방식	자동 잠김	자동 잠김	CCTV	자동 잠김
운영시간	24시간	24시간	CCTV	24시간
인증방식	신분증및지문인식	신분증및지문인식	-	에스원
비 고	-	-	-	-
공통사항	스피드게이트 설치 외부인 출입통제 방문 민원 처리 및 우편물, 택배 등은 청사 1층 지정장소 안내 및 처리 방문인 전자출입증 발급

○ 안전사고 예방을 위한 CCTV 모니터링

- 카메라 5대, 근태, 1층 2대, 2층 1대, 주차장 2대

- 청사 실, 내외에 실시간 감시체계를 운영하는 무인 보안 경비 시스템을 도입하여 사고 예방 및 청사 안전 관리와 화재예방에 만전을 기하고 있으며, 사건·사고 예방과 긴급상황에 적극적으로 대응할 수 있는 시스템을 주중운영중

□ 안전·보건 예산 계획

(단위 : 천원)
구 분	2024년
	예 산	집 행
계	288,930
□ 위험설비 정비 및 개·보수	84,938
① 시설물의 안전 확보를 위한 각종대책 사업비	(청사운영 /수선유지비)
② 노후 설비 및 장비의 교체·보강, 작업장 환경개선비
③ 청사 등 업무시설 유지관리비(시설관리용역 등 외주비 포함)
□ 안전·보건 사업비 및 안전·보건 관리비	3,000
① 안전·보건 사업비	(청사운영 /사무관리비)
② 안전·보건 관리비
③ 안전진단·점검, 안전검사, 각종 측정 등에 드는 비용
□ 안전 경영 및 안전시스템 등 지원 예산	29,840
① 안전·보건 관련 정보시스템 구축·운영 및 유지 보수 비용	(청사운영 /사무관리비)
② 안전·보건 경영시스템 인증·운영 및 관련 평가 비용
③ 안전·보건 관리 운영 체계 관련 문서 등 개발 비용
□ 안전 관련 물품 및 장비 구매비 등	34,200
① 안전·보건 관련 물품 및 보호구 등	(청사운영 /사무관리비)
② 안전·보건 관련 장비 등
□ 안전·보건 관련 교육·훈련·홍보 (전체 교육 비중 온라인 교육)	10,000
① 안전·보건 교육 및 훈련비	(경영지원/ 인적자원/ 교육훈련비)
② 안전·보건 관련 행사 추진 비용 등 홍보성 비용
□ 안전·보건 R&D	-
① 안전·보건 관련 신기술·신제품 개발
② 안전·보건 관련 연구개발(R&D)
□ 재해·재난 예방을 위한 SOC 구축 및 관리	□ 예산과중복
① 관리 대상 시설물의 안전성 강화 사업
② 자연 재난 및 사회 재난 대응을 위한 각종 예방·정비 사업 관리
□ 안전·보건 전담인력 인건비(청사 보안, 시설, 미화)	125,352
① 본사 및 사업소 등 안전·보건 업무 전담 부서 인력의 인건비	(청사운영 /근로자등보수)
② 기타 안전 업무만을 전담으로 수행하는 인력의 인건비
□ 기타	1,600
① 안전·보건 관련 각종 위원회, 회의 등 운영	(청사운영 /공공운영비)
② 화재보험, 안전·보건 관련 회비 등 기타 경비

□ 설비현황(세부)

○ 전기설비 현황

장 비 명	위 치	용 량	수 량	비 고
변전실수전용량	전기실	400Kw	1	-
변전실 발전용량	전기실	없음	-	-
EPS실	각층	B1,1,2,3,4	5	-
대회의실분전반	1층회의실	-	1	-

○ 승강기 현황

장 비 명	고유번호	규 격	수량	비 고
E/L 1호기	4043-2	HC15-CO60-3ST/LXVF5	1	신일

○ 냉‧난방기 설비 현황

장 비 명	위 치	용 량	수 량	비 고
삼성 시스템 에어컨	1층	-	16	-
삼성에어컨	전산실	-	1	-
삼성 시스템 에어컨	2층	-	17	-
삼성 시스템 에어컨	3층	-	18	-
삼성 시스템 에어컨	4층	-	16	-
에어컨 실외기	옥상	-	10	-

○ 공기청정기

장비명	위치	용량	수량	비고
세스코	전실		33	*청정 및 살균

○ 소방설비 현황

장 비 명	위 치	용 량	수 량	비 고
소화용수	B1	6 ton	1	기계실
지하저수조	B1	30 ton	1
수동식 소화기 이산화탄소	B1	2.3kg	2	전기실
	B1	1.6kg	1
ABC분말소화기	B1층	3.3kg	3	각실
	1층		11
			11
	2층
			11
	3층
	4층		11
옥내소화전	B1층	스프링클러	-	층별 복도
	1층		2
	2층		2
	3층		2
	4층		2
완강기	3층	1라인	1
	4층		1
가스자동소화장치	1층	6kg	1	전산실

□ 재난대응 절차

○ 재난대응 절차 및 프로세스

재난대응

수습 · 복구

유관기관자료

(중대본,안전안내문자)

상황판단회의

(지휘부)

사전협의

(관계기관)

재난
발생

재난
해소

관

심

심

각

경

계

주

의

경보해제

(지휘부)

징후감시활동

(상시대비체계)

징후 전파 및 보고

긴급한 경우

선조치 후 협의

□ 안전·보건 사고 발생 대응체계

○ 현장 초동대처 계획 → 응급조치, 상황 보고 및 현장 상황실 운영

응급조치		상황 보고 유지		출입 통제		상황실
사고 발생 즉시		사고 발생 ~ 상황실 설치		조사 완료 시까지		상황 종료 시까지

○ 응급조치

- 재해 발생 기계의 정지 및 부상자 구출

- 긴급 병원 후송(환자 응급처치와 동시에 119 구급대 및 경찰 신고)

- 비상 인력 및 장비 동원 추가 피해 방지 조치(필요시)

- 사고 원인 등 조사가 끝날 때까지 현장 보존

○ 상황 보고 유지

- 응급조치 후 즉시 사고 개요 및 조치사항 전언 보고(현장 목격자)

- 상황 보고 담당자 지정 및 비상 연락망 유지

- 주관부서 도착 시까지 수시 상황 보고 유지

※ 보고 내용 : 사고 발생 일시/장소/사고 발생 경위,조치사항,향후 조치계획

○ 업무 중지 및 출입 통제

- 충남연구원, 유관기관 관계자 외 임의 출입 통제

- 언론사 관계자 출입 통제

- 언론사 개별 대응 금지(공식 언론 자료 작성)

○ 현장 상황실 운영(상황 종료 시까지)

- 현장 사고대책 인력 구성(필요시 외부 인력 참여)

- 연구원 내 상황실 확보(책상, 의자 등 배치)

○ 자율소방대 구성 운영

- 화재발생 초기 진압 및 긴급대피 유도

○ 구성현황

□ 자율소방대 조직개요 (총원 : 113명)
운영시간	☑ 주간편성(08~22시)

□ 자율소방대 대원편성 및 임무현황					비 고
구 분			성 명	개별임무
대 장		원 장	유동훈	총괄지휘
부대장		기획경영실장 경영관리단장	오용준 이존관	현장지휘
현 장 대 응	지휘연락반(3명)		염현일 박지영 국민소	지휘총괄 소방관리 통보연락(사내방송) 통보연락(119신고)
					지하1층
	소화 진압반	층별책임자	백승헌 김성운 이상준 김경태 정옥식	진압총괄 초기소화 초기소화 초기소화 초기소화	1층
					2층
					3층
					4층
		반 원	백운성 유영민 권미정 김강현 김용현 전수광 박춘섭 신동호 김영수 임준홍 조영재 이상진 임형빈 이상현 김윤식 김진기 최웅선 조승현 안중원 김윤성 박지영 김진희 신주희 김나영 승융배 오혜진 송수진 한석호 강수현 조소진 초기소화 (옥내 소화전은 2인1조로 한다) *초기 발화지점에 신속히 출동하여 자체 보유 소화기 및 옥내소화전을 이용 하여 진화 작업을 실시한다.
	대피 유도반	층별책임자	이유나 강마야 정봉희 조봉운 김원철 이민우	피난유도	지하1층
					1층
					2층
					3층
					4층
					소방차 안내
		반 원	최정임 안드리 백남주 윤향희 김선영 이지영 홍은일 신혜지 윤정미 장하나 백승희 유예나 명형남 오혜정 이 샘 박현진 이도경 전춘복 정민영 이제이 김정아 송민정 김선아 제수진 김보람 임재영 신선하 이지구 김명희 정하순 한명실 사공정희 윤지수 김태형 대피유도 *비상구를 개방하고 직원을 비상구 및 건물 밖으로 신속히 대피 유도한다.
	구조 구급반	층별책임자	나우람 신창하 김양중 홍원표 최정현 한상욱 차정우	구조구급	1층
					2층
					3층
					4층
					구조반
					복구반
		반 원	장창석 이홍택 전지훈 박경철 김진영 임다정 편해찬 박철희 유학열 이관율 김형철 여형범 이인제 이종윤 임성수 안수용 황주원 최윤정 강서경 권정민 최수민 황주원 구급-구조 *부상자를 양쪽에서 부축하여 건물 밖으로 옮겨 응급조치를 실시하고 119구급차를 대기 한다.

발견-전파

※ 직원이 화재를 발견하고 육성으로 건물 내 화재발생을 전파 한다.

※ 소방서 화재 신고시(주소,건물정보,재실자규모,화재중류)등을 자세히 말한다.

		화재대응 메뉴얼
○ 초기 화재 대응 요령 - 불을 발견하면 ‘불이야’하고 큰소리로 외쳐서 다른 사람에게 알립니다. - 화재 경보 비상벨을 누릅니다. - 가까운 장소의 소화기나 소화전을 이용하여 화재를 초기 진화합니다. - 화재 초기진화 실패 시 즉시 대피하고, 119에 신고합니다. ○ 대피요령 - 엘리베이터는 절대 이용하지 않도록 하며 계단을 이용합니다. - 아래층으로 대피할 수 없을 때에는 옥상으로 대피합니다. - 불길 속을 통과할 때에는 물에 적신 담요나 수건 등으로 몸과 얼굴을 감쌉니다. - 연기가 많을 때는 한 손으로는 코와 입을 젖은 수건 등으로 막고 낮은 자세로 이동합니다. - 출입문을 열기 전에 외부 열을 감지하기 위한 사전조치로, 문고리를 확인 후 뜨겁지 않으면 문을 조심스럽게 열고 밖으로 나갑니다. - 출구가 없으면 연기가 방안에 들어오지 못하도록 물을 적셔 문틈을 옷이나 이불로 막고 구조를 기다립니다. ○ 신고요령 - 119를 눌러 불이 난 내용을 간단·명료하게 설명합니다. - 주소를 알려 줍니다. - 소방서에서 알았다고 할 때까지 전화를 끊지 않습니다. ○ 소화기 사용법 - 소화기를 화재지점 가까이 옮깁니다. - 손잡이 부분의 안전핀을 뽑습니다. - 손잡이를 힘껏 움켜쥐고 빗자루로 쓸듯이 분사합니다. ※ 비상벨경보 및 안내 방송을 실시한다.

「방화셔터 알아보기」
○ 방화셔터를 왜 알아야 할까요?
- 화재가 발생하게 된다면 뜨거운 불길과 자욱한 연기로 인해 모두 당황하기 마련입니다. 앞도 잘 보이지 않고 어디로 대피해야 할지도 알 수 없는 상황에 놓인다면 어떻게 될까요? - 이런 상황을 평생 동안 겪지 않으면 제일 좋겠지만 절대 겪지 않을 일이라고 누구도 확신할 수 없는 일입니다. - 화재가 났을 때 비상구의 불빛을 따라 대피하던 도중 방화셔터가 내려져 있다면 얼마나 당황스러울까요? 왔던 길을 되돌아갈 수도 셔터를 뚫고 지나길 수도 없는 일촉즉발의 상황이 벌어질 수도 있겠죠.
○ 방화셔터의 기능과 비밀
- 방화셔터는 불길과 연기의 확산을 막아주는 역할을 합니다. 그런데 방화셔터에는 사람이 대피할 수 있도록 비상구가 설치되어 있다고 하는데요. 하지만 이 비상구의 존재를 아는 사람이 많지 않다고 합니다.
○ 일체형 방화셔터(연구원 설치됨)
- 이렇게 비상구가 달려있는 방화셔터를 일체형 방화셔터라고 부른다고 합니다. - 이런 방화셔터에는 형광 페인트나 스티커로 비상구 표시가 되어 있습니다. - 이를 힘껏 밀어서 열면 방화셔터의 비상구 문이 열리게 되어 있습니다. - 따라서 이런 표시가 있는 방화셔터가 있다면 당황하지 않고 문을 열어서 대피하면 됩니다.
※ 연구원 계단의 방화셔터는 현관 쪽에서 화재발생이 되지 않는한 방화셔터는 내려오지 않습니다. ※ 연구원 화재발생시 중앙계단.완강기.남쪽의 피난계단을 이용하여 신속히 대피 하시면 됩니다. ※ 화재발생시 에스원에서 연구원 전실을 개방하게 되어 있습니다.