2024년도 소방계획서

목 차
제1장		일반사항	1
	□	목적	1
	□	적용근거	1
	□	적용범위	1
	□	문서작성 및 기록유지	1
제2장		예방 및 완화	2
	□	일반현황 작성	2
	□	자체점검	3
	□	업무대행	3
	□	일상적 안전관리	4
	□	화재예방 및 홍보	4
제3장		대 비	4
	□	소방안전관리위원회	4
	□	자위소방대 구성 및 운영	5
	□	교육훈련 및 자체평가	7
제4장		대 응	8
	□	비상연락	8
	□	초기대응	9
	□	피난(유도)	10
제5장		복 구	11
	□	화재 피해 복구	11
부록-1		소방대상물 정보카드	12
부록-2		소방 ․ 방화시설 및 위험정보 현황	14
부록-3		교육· 훈련 및 자체평가	18

	2024년도 소방계획서	’24. 1. 25.(목)
	경영관리단장 이존관(168) 담당자 경영지원팀 염현일(194)	경영지원팀

□ 소방안전 계획을 수립하여 화재로부터 연구원 직원의 생명과 안전을지키고, 신속하고 효율적인 대응･복구에 만전을 기하고자합니다.

제1장 일반사항

□ 목 적

○ 본 계획의 목적은 충남연구원의 화재로 인한 재난발생을 사전에 예방 및․ 대비하고 화재 시 신속하고 효율적으로 대응 ․ 복구함으로써 인명과 재산 피해를 최소화하기 위함

□ 적용근거

○ 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」제24조

○ 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」시행령 제27조

□ 적용범위

○ [충남연구원]의 관계인(소유자, 점유자, 관리자), 상시 거주 ․ 근무인원 및 방문자에 대해 적용

○ 이 계획은 화재로 인한 재난의 예방․완화, 대비, 대응, 복구 단계에 대해 적용

□ 문서작성 및 기록관리

○ 소방계획의 수립 시 대상물의 안전정책, 내부규정 및 다른 안전관리계획을 사전에 검토하여 반영

○ 소방계획은 매년 작성하여 내용을 검토한 후 [대표자/소유자 : 원장]에게  최종 승인을 취득

○ 소방계획은 반드시 문서로 작성하여 2년간 보관

제2장 예방 및 완화

□ 일반현황의 작성

○ 소방계획의 수립에 필요한 건축물의 현황 및 소방안전관리에 대한 일반사항을 아래와 같이 작성하고 관리

구 분		건축물 일반현황
명칭		충남연구원
도로명주소		충청남도 공주시 의당면 연수원길 73-26
연락처		☑ 관리주체 충남연구원 ☑ 책임자 원장 유동훈 ☑ 연락처 041-840-1101
규모/구조		☑ 건축면적 857.06㎡ ☑ 연면적 3,567.82㎡
		☑ 층수 지상 4층 /지하 1층 ☐ 높이 m
		☑ 구조 철근콘크리트조 ☑ 지 붕 평스라브지붕
		☑ 용도 교육연구시설 ☑ 사용승인 2008년 2월 19일
제연설비		☐ 유 ☑ 무
승강기		☑ 승용 1 대 ☐ 비상용 대
인원현황		☑ 근무인원 113 명
관리 현 황	선임현황	소방안전관리자			소방안전관리 보조자
		성명	선임일자		성명	선임일자
		염현일	2011. 9. 20
		☎ (유선) 041-840-1194 (휴대전화) 010-9422-8981
	점검업체	☐ 점검업체 : 고려소방		☐ 연락처 : 041-854-9119
		☐ 면허번호 :
	화재보험	가입기간	보험사명		가입대상	가입금액
		2024. 1. 1 ~12. 31	한국지방재정공제회		충남연구원	별도예산책정

□ 자체점검

○「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」제24조에 따른 자체점검을 아래와 같이 정기적으로 실시

※ [사용승인일 : 2008년 3월 14일]

구 분	점 검 시 기	점 검 방 식
☑ 작동기능점검	2024년 2월	☐ 자체 ☑ 외주
☑ 종합정밀점검	2024년 8월	☐ 자체 ☑ 외주
☐ 외관점검(공공기관)	연중	☑ 자체 ☐ 외주
비고 : 추가적인 정보 또는 이행 시 주의사항 등 작성

□ 업무대행

○ 소방안전관리업무의 일부를「소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조에 의거 위탁하는 경우에는 아래와 같은 관리계획을 수립

구 분	내 용
대행업체	업체명	· 고려소방
	연락처	· 041-854-9119
계약사항	계약기간	· 연중
	계약범위	· 소방 감지기기능 및 설비점검 확인
관리감독	감독자	· 염현일
	감독사항	· 소방 감지기기능 및 설비점검 확인

□ 일상적 안전관리

○ 소방안전관리대상물의 화재예방 및 피해완화를 위해 일상적 안전관리

활동을 아래와 같이 지속적으로 실시

구 분	관 리 항 목	관 리 주 기				관리계획
		일	월	전반기	하반기
소 방 시 설	소화기 외관점검			√	√	외주업체 점검
	소화전 외관점검			√	√	외주업체 점검
	수신기 기능점검			√	√	외주업체 점검
	소화펌프 성능시험			√	√	외주업체 점검
피 난, 방 화 시 설	장애물 적치 및 설치		√
	비상구폐쇄, 잠금확인			√	√
	유도등			√	√
	방화셔터			√	√

□ 화제예방 및 홍보

○ 소방안전관리대상물의 안전의식 및 안전문화 향상을 위해 화재예방 및 홍보 활동을 아래와 같이 실시

홍보방법	계 획	홍보방법	계 획
☐ 홍보주간(Week) 운영		☐ 홍보물(리플렛, 스티커) 배부
☑ 포스터, 표어 전시	연중	☐ 현수막, 배너 설치
☑ 영상물 상영	연중	☑ 모바일 App, 구내메세지활용	연중
☐ 체험시설(체험관)견학		☐ 구내 캠페인 방송
☐ 문서, 이메일 공지		☐ 기타( )

제3장 대 비

□ 소방안전관리위원회 : 미설치

○ 소방시설 설치･유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 22조제2항 관련 다수 소방대상물 및 같은 법 시행령 제25조에 따른 공동소방안전관리자 선임대상건물의 경우 반드시 소방안전관리위원회를 구성 운영토록 규정

- 연면적이 5천제곱미터 이상 또는 층수가 5층 이상인 건물만 해당.

○ 우리 연구원은 연면적이 3천5백제곱미터로 해당되지 않음

□ 자위소방대 구성 및 운영

○ 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」제24조에 따른 자위소방조직을 아래와 같이 구성 ․ 운영

□ 자율소방대 조직개요 (총원 : 113명)
운영시간	☑ 주간편성(08~22시)

□ 자율소방대 대원편성 및 임무현황					비 고
구 분			성 명	개별임무
대 장		원 장	유동훈	총괄지휘
부대장		기획경영실장 경영관리단장	오용준 이존관	현장지휘
현 장 대 응	지휘연락반(3명)		염현일 박지영 국민소	지휘총괄 소방관리 통보연락(사내방송) 통보연락(119신고)
					지하1층
	소화 진압반	층별책임자	백승헌 김성운 이상준 김경태 정옥식	진압총괄 초기소화 초기소화 초기소화 초기소화	1층
					2층
					3층
					4층
		반 원	백운성 유영민 권미정 김강현 김용현 전수광 박춘섭 신동호 김영수 임준홍 조영재 이상진 임형빈 이상현 김윤식 김진기 최웅선 조승현 안중원 김윤성 박지영 김진희 신주희 김나영 승융배 오혜진 송수진 한석호 강수현 조소진 초기소화 (옥내 소화전은 2인1조로 한다) *초기 발화지점에 신속히 출동하여 자체 보유 소화기 및 옥내소화전을 이용 하여 진화 작업을 실시한다.
	대피 유도반	층별책임자	이유나 강마야 정봉희 조봉운 김원철 이민우	피난유도	지하1층
					1층
					2층
					3층
					4층
					소방차 안내
		반 원	최정임 안드리 백남주 윤향희 김선영 이지영 홍은일 신혜지 윤정미 장하나 백승희 유예나 명형남 오혜정 이 샘 박현진 이도경 전춘복 정민영 이제이 김정아 송민정 김선아 제수진 김보람 임재영 신선하 이지구 김명희 정하순 한명실 사공정희 윤지수 김태형 대피유도 *비상구를 개방하고 직원을 비상구 및 건물 밖으로 신속히 대피 유도한다.
	구조 구급반	층별책임자	나우람 신창하 김양중 홍원표 최정현 한상욱 차정우	구조구급	1층
					2층
					3층
					4층
					구조반
					복구반
		반 원	장창석 이홍택 전지훈 박경철 김진영 임다정 편해찬 박철희 유학열 이관율 김형철 여형범 이인제 이종윤 임성수 안수용 황주원 최윤정 강서경 권정민 최수민 황주원 구급-구조 *부상자를 양쪽에서 부축하여 건물 밖으로 옮겨 응급조치를 실시하고 119구급차를 대기 한다.

<발견-전파>

*직원이 화재를 발견하고 육성으로 건물 내 화재발생을 전파 한다.

*소방서 화재 신고시(주소,건물정보,재실자규모,화재중류)등을 자세히 말한다.

*비상벨경보 및 안내 방송을 실시한다.

□ 교육훈련 및 자체 평가

○ 「화재 예방 및 안전관리에 관한 법률」제37조에 따른 교육 ․ 훈련을

정기적으로 실시

< 2023년 교육훈련계획 >

구 분	주 요 내 용
명칭	소방합동훈련
일자/장소	일자 : 2024년 월 일 / 장소 : 1층현관
종류	이론 실습	□ 강의식 □ 세미나 □ 도상훈련 ☑ 종합훈련 ☐ 부분(기능)훈련
주관부서	경영지원팀
참여대상	충남연구원 전직원
참여기관	충남연구원
시나리오	무각본
교육훈련계획	24년 10월~12월중 훈련 ·소방합동훈련 : 무각본시나리오(공주소방서와 협의) 연중 교육실시
평가계획	교육일시		2024년 실시예정	담당자	(서명)
	교육방법		강의 및 실습
비고

제4장 대 응

□ 비상연락

○ 화재 시 신속하고 명확하게 화재를 경보하고 상황을 전파하기위해 효율적인 비상연락체계를 구축하여 운영

< 비상연락체계 >

구 분	대응방법 및 절차
화재경보	화재경보방식(☑일제경보, ☐우선경보)에 따라 화재경보 ☑ 일제경보방식 : 전층[지하1층 ~ 4층] 화재경보 ☐ 우선경보방식 : 발화층+직상층( 층)+지하층 화재경보
상황전파	화재상황 전파 시 다음 방법에 따라 상황전파 ☑ 육성 ☑ 경종 ☑ 비상방송(자동/수동) ☑ 시각경보기 ☑ 자위소방대 비상소집(비상방송 및 비상연락망) ☎ 종합방재실(수신반) : 041-840-1193 기타 :
화재신고	119(공주소방서)
비고	종합방재실(수신반) : 1층 / 근무시간 : 주간근무 ※ 야간 (에스원 경비 기기 자동연결)

< 비상연락망 >

구 분	유 선	무 선	비 고
기관장	041-840-1101
소방안전관리자	041-840-1194
기획경영실장	041-840-1103
경영지원팀장	041-840-1168
인사복지팀장	041-840-1122
시설담장자	041-840-1194

□ 초기대응

○ 화재로 인한 재난발생 시 필요한 초기소화, 응급구조 및 방호안전조치 등 초기대응절차를 사전에 수립 이행

< 초기대응장비 >

구 분	종류(형식)	위치(수량)	비 고
소화기구	분말소화기	각 층별/법정대수(14개)	일반화재 적응
소화설비	옥내소화전	각층 복도 (2개)	2인 1조 사용

< 초기대응절차 >

구분	대응조치	대응절차
초기 소화	· 초기소화 (소화기)	￭ 초기 소화팀 현장 출동 및 대응 ￭ 화재 현장에서 초기소화
응급구조	· 출혈, 골절, 화상	응급환자 발생시 사고현장에 출동 응급조치
방호안전	· 중요물품 비상반출 화재차단 (방화셔터 폐쇄)	현장출동 및 대응

□ 피난(유도)

○ 화재 시 재실자를 안전한 장소로 신속하게 피난(유도)해야 하며, 이 경우 재해약자에 대한 피난보조 대책을 사전에 수립하여 이행

구    분

대응방법 및 대응절차

피난개시

☑ 화재 ☑ 폭발 ☑ 붕괴 ☐ 기타(                   )

피난인원

☐ 거주자(     명) ☑ 근무자(  113명 ) □ 방문객(     명)

☐ 재해약자 현황(해당사항에 ✔ 표시)

☐고령자	□영유아	장애유형
		□이동	□시각	□청각	□언어	□인지
해당사항없음

* 고령자[만65세↑중 자력피난곤란자], 영유아[만2세↓] 및 장애인

피난경로

☑ 제1피난로

· 중앙 계단을 이용하여 신속하게 대피

☑ 제2피난로

· 동쪽 계단 및 완강기 이용 대피

☑ 옥상피난

☑ 옥상출입[☑ 상시개방  ☐ 상시폐쇄(시건)]

☑ 자동개폐장치(☐유☑무) □ 옥상광장(☐유☐무)

재집결지

운동장

비고

제5장 복 구

□ 화재피해의 복구

○ 화재로 인한 재난이 발생하는 경우 피해를 최소화하고 신속히 정상상태로 복귀하기 위해 피해 복구계획을 수립하고 실행

<피해복구(단기/장기복구)>

○ 화재로 인한 피해 복구 계획을 실행하기 위한 장/단기 피해복구 계획의 주요내용은 아래와 같음

구분	주 요 내 용
단기 복구	· 화재원인 및 피해현황 조사	시설 정비 및 보수절차
	· 화재현장 복구	임시 사무실 마련
장기 복구	· 의료 및 심리치료 지원	기반시설 복원 및 안전진단
	· 법률 상담 및 재정 지원	화재보험처리 및 피해보상

< 피해복구 지원 >

○ 화재피해 복구를 위한 지원기관, 지원내용 및 연락처는 아래와 같음

구 분	지원내용	연락처
공주소방서	· 화재증명원 발급
한국전기안전공사	· 전기시설 안전점검
화재보험	· 화재보험금 지급

[부록1] 소방대상물 정보카드

소방대상물 정보

명칭

충남연구원

도로명주소

충청남도 공주시 의당면 연수원길 73-26

□ [건축물 위치현황]

￭ 세부현황

구 분	주요내용	비 고
관할소방서	공주소방서	-
연소 확대 우려구역(건물)	-	-
재집결지	운동장	-
소방차 진입계획	신관119안전센터→한적1길 우회전→공주나들목 세종방향 →연수원길 →충남연구원

□ [용도별 관리현황]

층별	명칭/용도	(바닥)면적	마감 재료	상시인원			관리주체 (입주사)	담당자
				주간	야간	휴일		연락처
지하1층	기계, 전기실	206.58	불연재	염현일 백승헌	-	-	충남연구원	-
								-
1층	업무시설	833.28	불연재	염현일 백승헌	-	-	충남연구원	-
								-
2층	업무시설	833.25	불연재	염현일 백승헌	-	-	충남연구원	-
								-
3층	업무시설	837.65	불연재	염현일 백승헌	-	-	충남연구원	-
								-
4층	업무시설	857.06	불연재	염현일 백승헌	-	-	충남연구원	-
								-

[부록2] 소방 ․ 방화시설 및 위험정보 현황

소방·방화시설 및 위험정보 현황
□ 소방시설 일반현황
소화설비	☑ 수동식소화기 ☐ 자동식소화기 □ 간이소화용구
	☑ 옥내소화전설비 ☐ 옥외소화전설비
	☑ 지하기계실 스프링클러설비	□ 간이스프링클러설비
	□ 물분무소화설비	□ 포소화설비
	□ 이산화탄소소화설비	□ 할로겐화합물소화설비
	□ 분말소화설비	□ 청정약제소화설비
	☑ 기타 : 전산실 자동소화장치 (패키지)
경보설비	☑ 자동화재탐지설비/시각경보기	□ 통합감시시설
	□ 자동화재속보설비	☑ 누전경보기
	□ 비상벨설비 □ 자동식싸이렌 □ 단독경보형감지기
	☑ 비상방송설비	□ 가스누설경보기
	☑ 수신기(모델/제조사) : P형 1급
피난설비	☑ 지하기계실 피난사다리 ☑ 완강기 □ 구조대 □ 미끄럼봉
	□ 피난로프 □ 공기안전매트 □ 간이완강기
	□ 방열복 □ 공기호흡기 □ 인공소생기
	☑ 피난구유도등 ☑ 통로유도등 □ 객석유도등
	□ 유도표지	☑ 비상조명등
	☐ 기타 :
소화용수설비	☑ 상수도소화용수설비	□ 기타 :
소화활동설비	□ 제연설비	□ 연결송수관설비
	☑ 연결살수설비	□ 연소방지설비
	□ 무선통신보조설비	□ 비상콘센트설비

□ 소방시설 세부현황
구 분		규 격(종류 및 사양)		설치장소
소화기구		☑ 분말 ☐ CO2 ☐ 할론 ☑ 기타( 청정 )		각층
		☐ 간이소화용구 ☐ 자동식소화기
소화설비	수원	1차	☐ 고가수조 ☐ 압력수조 ☑ 기타(일반수조) ☐ 겸용(SP/FOAM) * 수량(5.2㎥)	지하1층 기계실
		2차	☐ 고가수조 ☐ 압력수조 ☑ 기타(옥상수조) ☐ 겸용(SP/FOAM) * 수량(1.8㎥)	옥탑
	가압송수장치	☑ 펌프방식(☑전동기*, ☐내연기관) ☐ 고가수조 ☐ 압력탱크 * H: 64m Q: 260lpm		지하1층 기계실
	소화전	☑ 옥내소화전 ☐ 옥외소화전(소화전함 개) ☐ 수동기동방식 ☑ 자동기동 방식 ☑ 설치개수(최소 : 1개, 최대 : 2개)		각층
	스프링클러	☑ 스프링클러설비 □ 간이스프링클러설비		지하실
		☐ 습식 □ 건식 ☐ 준비작동식 □ 일제살수식
경보설비	자동화재 탐지설비	☑ P형1급(복합형) ☐ R형 ☑ 회로수(11회로) ☑ 수신기 위치 : 1층 방송실		1층 사무실
	누전경보기	☑ 1급 ☐ 2급		지하층
	기타	☑ 비상벨설비 □ 자동식싸이렌 □ 단독경보형감지기 □ 통합감시시설 □ 자동화재속보설비

구분		규격(종류 및 사양)		설치장소
피난설비		피난기구	☑ 피난사다리 ☑ 완강기 □ 구조대 □ 미끄럼봉 □ 간이완강기 □ 공기안전매트 □ 피난로프	4,3층 지하층
		유도등	☑ 피난구유도등 ☑ 통로유도등 □ 객석유도등	각층 및 계단
		기타	☑ 비상조명등 ☐ 휴대용비상조명등	4층,지하층
소화활동설비	연결살수설비	☑ 건식 ☐ 습식
		☑ 방호대상(☑지하층, ☐판매시설, ☐가스시설, ☐지하구)		지하층
		☐ 송수구(☐ 단구형 : 개, ☑ 쌍구형 : 2 개)		출입구 좌측

□ 피난·방화시설 및 방염 현황
피난시설	☑ 복도 : 중앙복도 * 예 : 중앙복도, 동쪽복도, 서쪽복도, 남쪽복도, 북쪽복도
	☑ 계단 수 : 2개 ☑ 계단위치 : 중앙, 동쪽계단 * 예 : 중앙, 동쪽, 서쪽, 남쪽, 북쪽 계단 ☑ 계단구분 : 직통계단 * 계단구분 예 : 직통계단, 피난계단, 특별피난계단 * 계단의 이해 - 직통계단 : 각 층에서 계단으로 가는데 계단실 앞 출입문이 없음 - 피난계단 : 각 층에서 계단으로 가는데 계단실 앞 출입문이 1개 있음 - 특별피난계단 : 각 층에서 계단으로 가는데 계단실 앞 출입문이 2개 있음
방화시설	☑ 내부마감재료 : 불연재 * 내부마감재료 구분 예 : 불연재료, 준불연재료, 난연재료, 기타
□ 기타 위험물질 및 시설 현황
위험물질	해당사항없음
특수가연물	해당사항없음
전기 시설	☑ 수전용량 400 KW ☑ 화재 시 비상조치 계획 - 이산화타소 2.3kg 2개 소화기 비치 - 이산화탄소 1.3kg 1개 소화기 비치
가스 시설	해당사항없음
기 타

[부록3] 교육 ․ 훈련 및 자체평가

소방훈련 ․ 교육실시결과기록부 작성년월일 : 2024. .
소방대상물	상호(명칭)	충남연구원			소방안전관리 등 급			□ 특급 □ 1급 ☑ 2급
	소 재 지	충남공주시 연수원길 73-26 (전화 :041-840-1114 )
	구 조	지하 1 층 , 지상 4 층 , 연면적 3567.82㎡ , 바닥면적 857.06 ㎡
관 계 인	성명(기관 또는 법인명)	충남연구원 (서명 또는 인)
	주 소	충남공주시 연수원길 73-26
소방안전 관리자	성 명	염현일		선임일자					2011. 9. 20
	직 위	관리 3급		자격구분					방화관리자 2급
훈련·교육일지
훈련·교육 구 분	□ 자체훈련 □ 합동훈련					교육구분				□ 자체교육 □ 그 밖의 교육
훈 련 통제관	(서명 또는 인)		교관				(서명 또는 인)
교 육 교 관	(서명 또는 인)
훈련·교육 실시사항 2023년 연중 훈련실시 예정
※ 작성요령 ∙ 훈련통제관：소방기관과의 합동훈련시 소방대원의 지휘관을 기재합니다. ∙ 훈련·교육실시사항：훈련·교육의 일시·장소·대상인원 및 내용의 개요를 기재합니다.

[첨부1] 참석자 명단
No.	소 속	교육 ․ 훈련사항	확인(서명)

[첨부2] 교육 ․ 훈련 활동사진

10월~12월중 훈련

		화재대응 메뉴얼
○ 초기 화재 대응 요령 - 불을 발견하면 ‘불이야’하고 큰소리로 외쳐서 다른 사람에게 알립니다. - 화재 경보 비상벨을 누릅니다. - 가까운 장소의 소화기나 소화전을 이용하여 화재를 초기 진화합니다. - 화재 초기진화 실패 시 즉시 대피하고, 119에 신고합니다. ○ 대피요령 - 엘리베이터는 절대 이용하지 않도록 하며 계단을 이용합니다. - 아래층으로 대피할 수 없을 때에는 옥상으로 대피합니다. - 불길 속을 통과할 때에는 물에 적신 담요나 수건 등으로 몸과 얼굴을 감쌉니다. - 연기가 많을 때는 한 손으로는 코와 입을 젖은 수건 등으로 막고 낮은 자세로 이동합니다. - 출입문을 열기 전에 외부 열을 감지하기 위한 사전조치로, 문고리를 확인 후 뜨겁지 않으면 문을 조심스럽게 열고 밖으로 나갑니다. - 출구가 없으면 연기가 방안에 들어오지 못하도록 물을 적셔 문틈을 옷이나 이불로 막고 구조를 기다립니다. ○ 신고요령 - 119를 눌러 불이 난 내용을 간단·명료하게 설명합니다. - 주소를 알려 줍니다. - 소방서에서 알았다고 할 때까지 전화를 끊지 않습니다. ○ 소화기 사용법 - 소화기를 화재지점 가까이 옮깁니다. - 손잡이 부분의 안전핀을 뽑습니다. - 손잡이를 힘껏 움켜쥐고 빗자루로 쓸듯이 분사합니다. ※ 비상벨경보 및 안내 방송을 실시한다.

「방화셔터 알아보기」
○ 방화셔터를 왜 알아야 할까요?
- 화재가 발생하게 된다면 뜨거운 불길과 자욱한 연기로 인해 모두 당황하기 마련입니다. 앞도 잘 보이지 않고 어디로 대피해야 할지도 알 수 없는 상황에 놓인다면 어떻게 될까요? - 이런 상황을 평생 동안 겪지 않으면 제일 좋겠지만 절대 겪지 않을 일이라고 누구도 확신할 수 없는 일입니다. - 화재가 났을 때 비상구의 불빛을 따라 대피하던 도중 방화셔터가 내려져 있다면 얼마나 당황스러울까요? 왔던 길을 되돌아갈 수도 셔터를 뚫고 지나길 수도 없는 일촉즉발의 상황이 벌어질 수도 있겠죠.
○ 방화셔터의 기능과 비밀
- 방화셔터는 불길과 연기의 확산을 막아주는 역할을 합니다. 그런데 방화셔터에는 사람이 대피할 수 있도록 비상구가 설치되어 있다고 하는데요. 하지만 이 비상구의 존재를 아는 사람이 많지 않다고 합니다.
○ 일체형 방화셔터(연구원 설치됨)
- 이렇게 비상구가 달려있는 방화셔터를 일체형 방화셔터라고 부른다고 합니다. - 이런 방화셔터에는 형광 페인트나 스티커로 비상구 표시가 되어 있습니다. - 이를 힘껏 밀어서 열면 방화셔터의 비상구 문이 열리게 되어 있습니다. - 따라서 이런 표시가 있는 방화셔터가 있다면 당황하지 않고 문을 열어서 대피하면 됩니다.
※ 연구원 계단의 방화셔터는 현관 쪽에서 화재발생이 되지 않는한 방화셔터는 내려오지 않습니다. ※ 연구원 화재발생시 중앙계단.완강기.남쪽의 피난계단을 이용하여 신속히 대피 하시면 됩니다. ※ 화재발생시 에스원에서 연구원 전실을 개방하게 되어 있습니다.